# Projekt Okna

Naposledy upravil David Brazda 14.10.2021 08:15
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export do HTML

Koupit

- Tmel
- Malířská páska
- Barva
- Chlupáč váleček velký

Po díle

- opravit spáru
- Zkontrolovat tašky na jižní straně
- Zateplit segment pod oknem v kuchyni a vedle?

Koupit

- Plachta 3x5 za 200 OBI, stavební černá plachta 4x4 149
- Kontaktní paropropustné 30kc m
- Vlna 16-20cm, 8m
- Vruty do sádrokartonu
- Plastové rohy

Koupit

- Bity na sádrokarton
- T20 bit hvězdička
- střešní lišta 260 + 240 (3x5?)
- Tmel
- Pár vrutů do dřeva větších
- 8mm sponky

Ostění (sádrokartonové konstrukce)

- UD + CD, případně i pomocí stavěcích třmenů () a latí
- sádroš spáry min 15cm od rohů okna
- zalomení ostění lze naříznutím z lícu

Zdroje

- nejlepsi navod https://www.receptyprimanapadu.cz/dum-a-stavba/jak-spravne-oplastit-stresni-okno/
- postup na zalomené oplasteni (zajimavy postup https://www.rigips.cz/jak-na-to/oplasteni-stresniho-okna/ )
- postup bez zalomeni zde https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna/2
- video navod na jednoduche osteni https://www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg

Postup

- vypěnovat spáry v okně, izolace, parofofolie, oboustranou do okna

Koupit

- soudal low expansio foam
- jednostraná páska na parotesnou zabranu

Další todo

- přilepit tašky (střešn tmel nebo silikon)
- vypěnovat v okně spáry

Zdroje:

- zákl. info o oknech a rozměrech https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-a-jak-vybrat-stresni-okna-24859.html
- vytvoření otvoru a rozebrání prvních tašek zevnitř https://www.youtube.com/watch?v=yszx1JxfLks&list=PLKbE36hm18rCjXu2J0d3VxRB2uk2B7EtX&index=2&ab_channel=Buildinglines
- uzavření interiérového otvoru - https://www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg&ab_channel=RobinClevett (případně pak https://www.youtube.com/watch?v=9vP9JPadE9c&ab_channel=SkillBuilder)
- při broušení sádroše vytvořit negative air - viz zde https://youtu.be/W-p7pvnMAq8?list=PL34cQkzKfXWbi6XYXmn4dodhusK_i4nZ6&t=6770
- pro sádroš roehy dát flex pásku viz zde
- Montážní videa Toso
- Montáž opláštění střešního okna(imnspirace pro ostění) https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna např. další podobný postup zde
- další návod na okna nad sebou
- další video návod na insulaci a finalizaci ostění https://www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA
- Rockwool postup zateplení střechy a interiérů Pdf
- Montáž oken čvut detail osazení pdfDetail osazení pdf
- Dakea instruktážní videa
- Příručka Velux pro montážní firmy Pdf
- Technické nákresy nejčastějších instalací Velux zde
- Pro finální tmelení sádroše bez broušení - hustota tmelu takováto
- Návod přímo k našim oknům Zde

Na co se podívat

- jak vypadá okno s délkou 140cm
- ovládání ve spodu a jeho použití
- jak vypadají levná okna v hornbachu?

Dořešit:

layout a rozměry

- výška okna vs horní a spodní hrana (viz doporučené specifikace) - klika bude nejspis dole, vybrat výšku tak abych si ho neotviral na hlavu
- dvě vedle sebe, pří. 4 nad sebe?
- rozměry ostění (interierového výklunku) - horní strana horizontální, spodní svisle - zajistí největší rozptýlení světla viz např.

Doporučení:

- umístit okno do podobné výšky jako běžné okno ve svislé stěně
- spodní hranu okna 90-110 cm od podlahy (horní ovládání), 130-150cm (spodní ovládání)
- horní hranu okna 185-220 cm od podlahy
- máme mezeru mezi krokvemi 88cm, podle doporučení možná použít pevnou příložku nebo stačí izolace
- standard je dřevo, plast pouze pro kuchyne, koupelny nebo kdyz neni pod nim topeni
- koeficient U kolem 1 a níže
- dvě okna vedle sebe - standardni vzdalenost mezi temito okny je 14 cm (standardni krokev+2 cm na zatepleni
- Střešní okno je osazeno dle pokynů výrobce na montážní latě s výškou profilu 40 mm a šíří 80mm (koupit)
- zvážit přímé ostění nebo se zubem. Cílem je aby horní a spodní část okna měla dostatečnou vrstvu izolace - pozor nestlačit.

Kandidáti

- Trojsklo toso - dvě okna (Uw= 0.7)
- Dvojsklo todo - dvě okna (Uw=1.1)
- další shop s výběrem značek www.milpe.cz - velux trojsklo(Uw=1.1) 19.708
- dvojsklo roofLITE solid pine - double (Uw=1.3) - 14tis
- trojsklo roofLITE trio pine - double (Uw=1.1) - 16.7tis
- trojsklo roofLITE plastové - (Uw 1,1) - 19
- Očividně je toso.cz rebrandovanz rooflite, ještě ověřit. Ale podle kódu to tak vypadá. Zkusit najít trojsklo trio pine pod 16.7.
- Zkusit nahradit zateplovací sadu standardními materiály - nahoře paropropustná fólie, pod to izolační materiál a montážní páska. A do ostěnní pak parotěsná folie s montážní páskou.

Nástroje

- vodováha
- přímočará pila
- šroubovák
- vrtačka
- sponkovačka (z práce)
- flexa s kotoučem na beton
- metr
- kladivo
- ruční pila na dřevo
- odlamovací nůž
- úhelník
- schůdky

Pomocný materiál ke koupi

- zakrývací igelit
- List na primocarku
- Pracovní rukavice
- Ochranné brýle
- dlouhé šrouby do dřeva (30mm a 80m) - balení?
- bit hvězdička IP20
- Lepící páska na papir
- konstrukce na sádroš (okolo krokve a na bokdy ostění)
- 40mm x 50mm latě střešní (změřit původní - stejný výška) - třeba 2 x 2.10m na horni a spodní
- vnitřní parofolie na ostění - okno má na něj drážku (viz video) (folie bude buď v balení a nebo si ji vytvořit a pomocí oboustrané pásky přilepit do drážky okna a spojit s vnitřní parofolií)
- izolace na ostění a na výplň (difuzní paropropustná fólie - jako doplněk hydroizolace)
- lepící páska na parotěsnou fólii (pěkně viděno ve videu tady)
- lepící páska na krabice

Postup

- horní a spodní latě
- po dokončení otvoru promyslet přesnou výšku okna a cvičně ho tam dát, kvůli dostupnosti kliky, ergonomii používání a dostatečném výhledu - finální výšku zafixovat až po tomto testu
- po vnějších stranách buď kontralatě ke vnějším krokvím a nebo doplnit jen izolací

Výběr

- pěkný návod How to fit velux windows
- zateplení okolí okna normální izolací video
- článek o napojení střešních oken a tvaru ostění - https://www.izolace.cz/clanky/detaily-napojeni-stresnich-oken/

Značky:
Vytvořil David Brazda 07.09.2021 16:16

- Komentáře (0)
- Přílohy (16)

Můj Deník
XWiki Debian 12.9