# Zdrojový kód wiki Projekt Okna

Naposledy upravil David Brazda 14.10.2021 08:15
Export
Office Formats
Export do PDF
Other Formats

Select the pages to export:

select all/ none

Legend:
  Created Page
  Modified Extension Page
  Clean Extension Page

Export do HTML

Hide last authors

author | version | line-number | content
--- | --- | --- | ---
| 94.1 | 1 | Koupit
|  | 2 |
| 98.1 | 3 | * Tmel
|  | 4 | * Malířská páska
|  | 5 | * Barva
| 99.1 | 6 | * Chlupáč váleček velký
| 94.1 | 7 |
| 93.1 | 8 | **Po díle**
|  | 9 |
| 94.1 | 10 | * opravit spáru
|  | 11 | * Zkontrolovat tašky na jižní straně
| 93.1 | 12 | * **Zateplit segment pod oknem v kuchyni a vedle?**
|  | 13 |
| 85.1 | 14 | **Koupit**
|  | 15 |
| 91.1 | 16 | * Plachta 3x5 za 200 OBI, stavební černá plachta 4x4 149
| 90.1 | 17 | * Kontaktní paropropustné 30kc m
|  | 18 | * Vlna 16-20cm, 8m
| 92.1 | 19 | * Vruty do sádrokartonu
|  | 20 | * Plastové rohy
| 90.1 | 21 |
|  | 22 | **Koupit**
|  | 23 |
| 85.1 | 24 | * Bity na sádrokarton
| 86.1 | 25 | * T20 bit hvězdička
| 87.1 | 26 | * střešní lišta 260 + 240 (3x5?)
| 88.1 | 27 | * Tmel
| 89.1 | 28 | * Pár vrutů do dřeva větších
|  | 29 | * 8mm sponky
| 85.1 | 30 |
| 80.1 | 31 | **Ostění (sádrokartonové konstrukce)**
|  | 32 |
| 81.1 | 33 | * UD + CD, případně i pomocí stavěcích třmenů ([[[[image:1632980202222-495.png||queryString="width=111&height=37" height="37" width="111"]]>>attach:1632980202222-495.png]]) a latí
| 80.1 | 34 | * sádroš spáry min 15cm od rohů okna
|  | 35 | * zalomení ostění lze naříznutím z lícu
|  | 36 |
|  | 37 | **Zdroje**
|  | 38 |
| 84.1 | 39 | * nejlepsi navod [[https:~~/~~/www.receptyprimanapadu.cz/dum-a-stavba/jak-spravne-oplastit-stresni-okno/>>https://www.receptyprimanapadu.cz/dum-a-stavba/jak-spravne-oplastit-stresni-okno/]]
| 80.1 | 40 | * postup na zalomené oplasteni (zajimavy postup [[https:~~/~~/www.rigips.cz/jak-na-to/oplasteni-stresniho-okna/>>https://www.rigips.cz/jak-na-to/oplasteni-stresniho-okna/]] )
|  | 41 | * postup bez zalomeni zde [[https:~~/~~/www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna/2>>https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna/2]]
| 81.1 | 42 | * video navod na jednoduche osteni [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg>>https://www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg]]
| 80.1 | 43 |
|  | 44 | **Postup**
|  | 45 |
|  | 46 | - vypěnovat spáry v okně, izolace, parofofolie, oboustranou do okna
|  | 47 |
|  | 48 |
|  | 49 | **Koupit**
|  | 50 |
| 82.1 | 51 | * soudal low expansio foam
| 83.1 | 52 | * jednostraná páska na parotesnou zabranu
| 80.1 | 53 |
|  | 54 | Další todo
|  | 55 |
|  | 56 | * přilepit tašky (střešn tmel nebo silikon)
|  | 57 | * vypěnovat v okně spáry
|  | 58 |
| 2.1 | 59 | **Zdroje:**
|  | 60 |
|  | 61 | * zákl. info o oknech a rozměrech [[https:~~/~~/www.ceskestavby.cz/clanky/proc-a-jak-vybrat-stresni-okna-24859.html>>https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-a-jak-vybrat-stresni-okna-24859.html]]
|  | 62 | * **vytvoření otvoru** a rozebrání prvních tašek zevnitř [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=yszx1JxfLks&list=PLKbE36hm18rCjXu2J0d3VxRB2uk2B7EtX&index=2&ab_channel=Buildinglines>>url:https://www.youtube.com/watch?v=yszx1JxfLks&list=PLKbE36hm18rCjXu2J0d3VxRB2uk2B7EtX&index=2&ab_channel=Buildinglines]]
|  | 63 | * uzavření interiérového otvoru - [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg&ab_channel=RobinClevett>>url:https://www.youtube.com/watch?v=PO_A9mjg-xg&ab_channel=RobinClevett]] (případně pak [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=9vP9JPadE9c&ab_channel=SkillBuilder>>url:https://www.youtube.com/watch?v=9vP9JPadE9c&ab_channel=SkillBuilder]])
|  | 64 | * při broušení sádroše vytvořit negative air - viz zde [[https:~~/~~/youtu.be/W-p7pvnMAq8?list=PL34cQkzKfXWbi6XYXmn4dodhusK_i4nZ6&t=6770>>url:https://youtu.be/W-p7pvnMAq8?list=PL34cQkzKfXWbi6XYXmn4dodhusK_i4nZ6&t=6770]]
| 64.1 | 65 | * pro sádroš roehy dát flex pásku viz [[zde>>https://youtu.be/ecyTt8QfzWg]]
| 12.1 | 66 | * Montážní videa [[Toso>>https://www.toso.cz/montazni-video-stresnich-oken-a45]]
| 21.1 | 67 | * Montáž opláštění střešního okna(imnspirace pro ostění) [[https:~~/~~/www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna>>https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/montaz-oplasteni-stresniho-okna]] např. [[[[image:1631030924969-748.png||queryString="width=204&height=135" height="135" width="204"]]>>attach:1631030924969-748.png]] další podobný postup [[zde>>https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/okna-dvere/stresni-okna/oplasteni-stresniho-okna-technologicky-postup]]
| 26.1 | 68 | * [[další návod >>https://tomaschmelar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=440926]]na okna nad sebou
| 67.1 | 69 | * další video návod na insulaci a finalizaci ostění [[https:~~/~~/www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA>>https://www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA]]
| 26.1 | 70 | * Rockwool postup zateplení střechy a interiérů [[Pdf>>attach:sikme-strechy-postup-zatepleni.pdf]]
| 28.1 | 71 | * Montáž oken čvut detail osazení pdf[[Detail osazení pdf>>attach:katalog_detailu_-_songv1.pdf]]
| 29.1 | 72 | * [[Dakea instruktážní videa>>https://dakea.cz/instruktazni-videa/]]
| 31.1 | 73 | * Příručka Velux pro montážní firmy [[Pdf>>attach:prirucka pro montazniky-2017-05.pdf]]
| 33.1 | 74 | * Technické nákresy nejčastějších instalací Velux [[zde>>https://www.velux.cz/odbornici/architekti-a-projektanti/ke-stazeni/technicke-vykresy/sestavy-oken]]
| 69.1 | 75 | * Pro finální tmelení sádroše bez broušení - hustota tmelu [[takováto>>https://youtu.be/9O2kQGlTmxs?t=171]]
| 75.1 | 76 | * Návod přímo k našim oknům [[Zde>>https://cz.dakstra.com/montaz/podrobny-postup-montaze]]
| 2.1 | 77 |
| 15.1 | 78 | **Na co se podívat**
|  | 79 |
|  | 80 | * jak vypadá okno s délkou 140cm
|  | 81 | * ovládání ve spodu a jeho použití
|  | 82 | * jak vypadají levná okna v hornbachu?
|  | 83 |
| 2.1 | 84 | **Dořešit:**
|  | 85 |
|  | 86 | layout a rozměry
|  | 87 |
| 56.1 | 88 | * výška okna vs horní a spodní hrana (viz doporučené specifikace) - klika bude nejspis dole, **vybrat výšku tak abych si ho neotviral na hlavu**
| 2.1 | 89 | * dvě vedle sebe, pří. 4 nad sebe?
| 40.1 | 90 | * rozměry [[ostění>>https://www.toso.cz/pred-zakoupenim-a12]] (interierového výklunku) - horní strana horizontální, spodní svisle - zajistí největší rozptýlení světla viz např. [[[[image:1631028621824-112.png||queryString="width=178&height=134" height="134" width="178"]]>>attach:1631028621824-112.png]] [[[[image:1631025486491-745.png||queryString="width=167&height=107" height="134" width="209"]]>>attach:1631025486491-745.png]] [[[[image:1631027311898-291.png||queryString="width=183&height=132" height="132" width="183"]]>>attach:1631027311898-291.png]] [[[[image:1631103061120-234.png||queryString="width=144&height=129" height="129" width="144"]]>>attach:1631103061120-234.png]]
| 9.1 | 91 | *
| 2.1 | 92 |
| 6.1 | 93 | **Doporučení:**
|  | 94 |
| 7.1 | 95 | * umístit okno do podobné výšky jako běžné okno ve svislé stěně
| 8.1 | 96 | * spodní hranu okna 90-110 cm od podlahy (horní ovládání), 130-150cm (spodní ovládání)
| 7.1 | 97 | * horní hranu okna 185-220 cm od podlahy
| 62.1 | 98 | * máme mezeru mezi krokvemi 88cm, podle doporučení možná použít pevnou příložku nebo stačí izolace
| 17.1 | 99 | * standard je dřevo, plast pouze pro kuchyne, koupelny nebo kdyz neni pod nim topeni
| 22.1 | 100 | * koeficient U kolem 1 a níže
|  | 101 | * dvě okna vedle sebe - standardni vzdalenost mezi temito okny je 14 cm (standardni krokev+2 cm na zatepleni
| 41.1 | 102 | * Střešní okno je osazeno dle pokynů výrobce na montážní latě s výškou profilu 40 mm a šíří 80mm (koupit)
| 65.1 | 103 | * zvážit přímé ostění nebo se zubem. Cílem je aby horní a spodní část okna měla dostatečnou vrstvu izolace - pozor nestlačit.
| 6.1 | 104 |
| 10.1 | 105 | **Kandidáti**
|  | 106 |
|  | 107 |
| 36.1 | 108 | * Trojsklo toso - dvě okna (Uw= 0.7) [[[[image:1631027109482-267.png||queryString="width=248&height=217" height="217" width="248"]]>>attach:1631027109482-267.png]]
| 38.1 | 109 | * Dvojsklo todo - dvě okna (Uw=1.1) [[[[image:1631099749202-823.png||queryString="width=248&height=223" height="223" width="248"]]>>attach:1631099749202-823.png]]
| 40.1 | 110 | * další shop s výběrem značek [[www.milpe.cz>>www.milpe.cz]] - velux trojsklo(Uw=1.1) 19.708
| 41.1 | 111 | ** [[[[image:1631106869573-634.png||queryString="width=357&height=126" height="126" width="357"]]>>attach:1631106869573-634.png]]
| 40.1 | 112 | * dvojsklo roofLITE solid pine - double (Uw=1.3) - 14tis[[[[image:1631098203988-358.png||queryString="width=256&height=166" height="232" width="358"]]>>attach:1631098203988-358.png]]
| 57.1 | 113 | * trojsklo roofLITE trio pine - double (Uw=1.1) - 16.7tis [[[[image:1631118986575-484.png||queryString="width=325&height=193" height="193" width="325"]]>>attach:1631118986575-484.png]]
| 36.1 | 114 | * trojsklo roofLITE plastové - (Uw 1,1) - 19
| 53.1 | 115 | * Očividně je toso.cz rebrandovanz rooflite, ještě ověřit. Ale podle kódu to tak vypadá. Zkusit najít trojsklo trio pine pod 16.7.
| 58.1 | 116 | * Zkusit nahradit zateplovací sadu standardními materiály - nahoře paropropustná fólie, pod to izolační materiál a montážní páska. A do ostěnní pak parotěsná folie s montážní páskou.
| 10.1 | 117 |
| 2.1 | 118 | **Nástroje**
|  | 119 |
|  | 120 | * vodováha
| 66.1 | 121 | * přímočará pila
| 2.1 | 122 | * šroubovák
|  | 123 | * vrtačka
|  | 124 | * sponkovačka (z práce)
| 23.1 | 125 | * flexa s kotoučem na beton
|  | 126 | * metr
| 42.1 | 127 | * kladivo
| 59.1 | 128 | * ruční pila na dřevo
| 70.1 | 129 | * odlamovací nůž
|  | 130 | * úhelník
|  | 131 | * schůdky
| 44.1 | 132 |
| 48.1 | 133 | **Pomocný materiál ke koupi**
|  | 134 |
| 76.1 | 135 | * --zakrývací igelit--
|  | 136 | * --List na primocarku--
|  | 137 | * --Pracovní rukavice--
|  | 138 | * --Ochranné brýle--
| 77.1 | 139 | * dlouhé šrouby do dřeva (30mm a 80m) - (% style="color:#c0392b" %)balení?
| 78.1 | 140 | * bit hvězdička IP20
| 76.1 | 141 | * --Lepící páska na papir--
|  | 142 | * konstrukce na sádroš (okolo krokve a na bokdy ostění)
| 77.1 | 143 | * 40mm x 50mm latě střešní ((% style="color:#c0392b" %)změřit původní - stejný výška(%%)) - třeba 2 x 2.10m na horni a spodní
| 51.1 | 144 | * vnitřní parofolie na ostění - okno má na něj drážku (viz [[video>>https://www.youtube.com/watch?v=9poY97QwDy4]]) (folie bude buď v balení a nebo si ji vytvořit a pomocí oboustrané pásky přilepit do drážky okna a spojit s vnitřní parofolií)
| 63.1 | 145 | * izolace na ostění a na výplň (difuzní paropropustná fólie - jako doplněk hydroizolace)
| 68.1 | 146 | * lepící páska na parotěsnou fólii (pěkně viděno ve videu [[tady>>https://www.youtube.com/watch?v=8kpW5nQDPgA]])
| 70.1 | 147 | * lepící páska na krabice
| 47.1 | 148 |
| 62.1 | 149 | **Postup**
|  | 150 |
|  | 151 | * horní a spodní latě
| 64.1 | 152 | * po dokončení otvoru promyslet přesnou výšku okna a cvičně ho tam dát, kvůli dostupnosti kliky, ergonomii používání a dostatečném výhledu - **finální výšku zafixovat až po tomto testu**
| 62.1 | 153 | * po vnějších stranách buď kontralatě ke vnějším krokvím a nebo doplnit jen izolací
|  | 154 |
| 48.1 | 155 | **Výběr**
| 47.1 | 156 |
| 49.1 | 157 | * pěkný návod [[How to fit velux windows>>https://www.roofingsuperstore.co.uk/help-and-advice/project-guides/roof-windows/how-to-fit-a-velux-window/]]
| 60.1 | 158 | * zateplení okolí okna normální izolací [[video>>https://www.youtube.com/watch?v=43O0MsInSos]]
| 61.1 | 159 | * článek o napojení střešních oken a tvaru ostění - [[https:~~/~~/www.izolace.cz/clanky/detaily-napojeni-stresnich-oken/>>https://www.izolace.cz/clanky/detaily-napojeni-stresnich-oken/]]
| 49.1 | 160 |
|  | 161 |

Můj Deník
XWiki Debian 12.9